АКТ
о состоянии общего имущества помещений в многоквартирном доме

I.	Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	-
	ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, 
ул. Маршала Жукова, д. 10

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	-
	86:11:0000000:4432

	3.
	Серия, тип постройки
	-
	164-80-4

	4.
	Год постройки
	-
	1980

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	-
	31%

	6.
	Степень фактического износа
	-
	

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-
	2022

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   
	
-
	
нет

	9.
	Количество этажей
	-
	9

	10.
	Наличие подвала
	-
	есть

	11.
	Наличие цокольного этажа
	-
	есть

	12.
	Наличие мансарды
	-
	Не предусмотрено 

	13.
	Количество квартир
	-
	21

	14.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	
-
	
3

	15.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	

-
	
нет


	16.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания
	


-
	

нет


	17.
	Строительный объем
	-
	26 979 м3

	18.
	Площадь:
	
	

	а)
	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками
	
-
	
6 225,6 м2

	б)
	жилых помещений 
	-
	5 023,67 м2

	в)
	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
	 -

	
1 048,9 м2

	г)
	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
	

-
	

1 926,56 м2

	19.
	Количество лестниц
	-
	2

	20.
	Уборочная площадь лестниц
	-
	268,2 м2

	21.
	Уборочная площадь общих коридоров
	-
	126,9 м2

	22.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
	

-
	

1 531,46 м2 

	23.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	
-
	
5 273 м2

	24.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-
	86:11:0102004:203



II. Техническое состояние многоквартирного дома

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома 
(кол-во, ед. измерения, % износа, описание работ по восстановлению)

	1. Фундамент

	Железобетонные сваи, железобетонный ростверк, бетонный цоколь
	Трещины в цокольной части здания, 25%

	2. Наружные и внутренние капитальные стены 
	Кирпичные
	Отдельные мелкие дефекты, 25%

	3. Перегородки
	Кирпичные, гипоскартон по деревянному каркасу, дощатые
	Трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями, 25%

	4. Перекрытия
	Железобетонные плиты
	Трещины в швах между плитами, 25%

	чердачные
	
	

	междуэтажные
	Железобетонные плиты
	Трещины в швах между плитами, 25%

	подвальные
	Железобетонные плиты
	Трещины в швах между плитами, 25%

	5. Крыша
	Мягкая совмещенная
	Вздутия поверхности, местами разрывы верхнего слоя кровли, 35%

	6.Полы
	Дощатые, линолеум, метлахская плитка,мраморная крошка, бетонные
	Стирание поверхности в ходовых местах, трещины, сколы плиток, 35%

	7. Проемы
	Двойные створные Двойные створные, деревянные переплеты;створные, переплеты металлопластиковые, 3-е остекление
	Рассыхание, коробление переплётов, частичная замена, 35%

	окна
	
	

	               двери
	Металлические, простые деревянные, филенчатые
	Неплотный притвор, оседание полотен, 35%

	8. Отделка
	Стены-штукатурка, побелка, покраска, кафельная плитка, обои; потолок-побелка, пенополистирольная плитка, обои
	Трещины штукатурки, потемнение побелки, отпадение плиток местами, загрязнение обоев, 35%

	              внутренняя
	
	

	              наружная
	Масляная окраска по штукатурке
	Трещины штукатурки, повреждение окрасочного слоя, 35%

	9. Отопление, электро- 
и сантехнические устройства
	
	

	Центральное отопление 
	От групповой квартальной котельной
	Отдельные хомуты на стояках, следы ремонта калориферов, 40%

	Электричество
	Проводка скрытая
	Потеря эластичности изоляции проводов, 40%

	Водопровод
	От городской центральной сети
	Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, 40%

	Канализация
	сброс в городскую сеть
	Повреждение эмалированного покрытия приборов, 40%

	Горячее водоснабжение
	От городской центральной сети
	Капельные течи в местах врезки кранов, 40%

	Ванны
	Чугунные
	40%

	Газоснабжение
	Нет
	

	Телефон
	Есть
	40%

	Радио
	Есть
	40%

	Телевидение
	
	

	Сигнализация
	
	

	Мусоропровод
	Есть
	40%

	Лифт
	Пассажирский
	

	Вентиляция
	Естественная
	40%

	Напольные электроплиты
	Напольные электрические плиты
	40%

	10. Крыльца 
	Железобетонные
	Мелкие повреждения, 35%

	      Лестницы
	Железобетонные
	Мелкие повреждения, 35%

	Прочие работы
	Крыльца, бетонная отмостка
	Мелкие повреждения, 35%
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