	
АКТ
о состоянии общего имущества помещений в многоквартирном доме

I.	Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	-
	ХМАО-Югра, 
г. Нижневартовск, 
пр. Победы, д. 12

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	
-
	
86:11:0000000:1973

	3.
	Серия, тип постройки
	-
	

	4.
	Год постройки
	-
	1976

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	-
	31%

	6.
	Степень фактического износа
	-
	

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-
	2020

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   
	
-
	
нет

	9.
	Количество этажей
	-
	10

	10.
	Наличие подвала
	-
	1

	11.
	Наличие цокольного этажа
	-
	Не предусмотрено

	12.
	Наличие мансарды
	-
	Не предусмотрено 

	13.
	Количество квартир
	-
	50

	14.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	
-
	
2

	15.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	

-
	
нет


	16.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания
	


-
	

нет


	17.
	Строительный объем
	-
	13 911 м3

	18.
	Площадь:
	
	

	а)
	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками
	
-
	
3 240 м2

	б)
	жилых помещений 
	-
	2 494,9 м2

	в)
	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
	

-
	

797,6 м2

	г)
	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
	

-
	

1 034,5 м2

	19.
	Количество лестниц
	-
	1

	20.
	Уборочная площадь лестниц
	-
	212,4 м2

	21.
	Уборочная площадь общих коридоров
	-
	133,8 м2

	22.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
	

-
	

688,3 м2 

	23.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	
-
	
2 463 м2

	24.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-
	86:11:0102002:913



II. Техническое состояние многоквартирного дома

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома 
(кол-во, ед. измерения, % износа, описание работ по восстановлению)

	1. Фундамент

	Железобетонные сваи, железобетонный ростверк
	Трещины и искривления в цокольной части здания. Ремонт цокольной части, 30%

	2. Наружные и внутренние капитальные стены 
	Кирпичные
	Выветривание швов, ослабление кирпичной кладки, трещины в карнизах и перемычках, 30%

	3. Перегородки
	Кирпичные
	Трещины в местах сопряжения 
с перекрытиями и со смежными конструкциями, 30%

	4. Перекрытия
	

Железобетонные плиты
	Трещины в местах примыкания к стенам, следы мокрых пятен, 30%

	чердачные
	
	

	междуэтажные
	Железобетонные плиты
	Трещины в стыках, 30%

	подвальные
	Железобетонные плиты
	Трещины в стыках, 30%

	5. Крыша
	Мягкая совмещенная
	Вздутие поверхности, трещины, разрывы (местами) верхнего слоя кровли, 35%

	6.Полы
	Дощатые по лагам, покрытые линолеумом, керамическая плитка
	Стирание поверхности в ходовых местах, трещины, отсутствие отдельных плиток, 35%

	7. Проемы
	Двойные створные деревянные переплёты с двойным остеклением, металлопластиковые
	Рассыхание и коробление переплетов, трещины подоконной части, 30%

	окна
	
	

	               двери
	Деревянные простые, металлические
	Оседание полотен, неплотный притвор, наличники повреждены, 30%

	8. Отделка
	
Штукатурка, окраска, побелка, обои, керамическая плитка
	
Трещины и отпадание штукатурки, выпучивание, частичное выпадание плиток. Частичный ремонт, 30%

	              внутренняя
	
	

	              наружная
	Штукатурка, окраска
	Трещины штукатурки, пробоины, потемнение окрасочного слоя, 30%

	9. Отопление, электро- 
и сантехнические устройства
	
	0%

	Центральное отопление 
	От групповой квартальной котельной
	Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, следы коррозии. Частичный ремонт 1995г., 30%

	Электричество
	Проводка скрытая, открытая
	Частичная потеря эластичности изоляции проводов. Ремонт 1998г., 30%

	Водопровод
	От городской центральной сети
	Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, следы коррозии, 30%

	Канализация
	Сброс в городскую сеть
	Капельные течи, повреждение эмалированного покрытия, 30%

	Горячее водоснабжение
	От городской центральной сети
	Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, следы коррозии, 30%

	Ванны
	Чугунные, стальные
	30%

	Газоснабжение
	Сетевой (природный)
	30%

	Телефон
	Есть
	30%

	Радио
	Нет
	

	Телевидение
	Нет
	

	Сигнализация
	Нет
	

	Мусоропровод
	Есть
	30%

	Лифт
	Пассажирский
	30%

	Вентиляция
	Естественная
	30%

	Напольные плиты
	Газовая напольная плита
	30%

	10. Крыльца 
	Железобетонные
	Трещины, сколы, 35%

	      Лестницы
	Железобетонные
	Трещины и сколы в ступенях, повреждения перил, 35%

	      Прочие работы
	Бетонная отмостка
	Трещины, сколы. Частичный ремонт 2004г., 35%
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