АКТ
о состоянии общего имущества помещений в многоквартирном доме

I.	Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	-
	ХМАО-Югра, 
г. Нижневартовск, 
ул. Омская, д. 2б

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	-
	86:11:0000000:5357

	3.
	Серия, тип постройки
	-
	111-121-2

	4.
	Год постройки
	-
	1977

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	-
	31%

	6.
	Степень фактического износа
	-
	

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-
	2017

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   
	
-
	
нет

	9.
	Количество этажей
	-
	5

	10.
	Наличие подвала
	-
	есть

	11.
	Наличие цокольного этажа
	-
	Не предусмотрено

	12.
	Наличие мансарды
	-
	Не предусмотрено 

	13.
	Количество квартир
	-
	60

	14.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	
-
	
0

	15.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	

-
	
нет


	16.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания
	


-
	

нет


	17.
	Строительный объем
	-
	10 973 м3

	18.
	Площадь:
	
	

	а)
	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками
	
-
	
3 580,4 м2

	б)
	жилых помещений 
	-
	3 054 м2

	в)
	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
	 -

	
0 м2

	г)
	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
	

-
	

994,3 м2

	19.
	Количество лестниц
	-
	4

	20.
	Уборочная площадь лестниц
	-
	330,8 м2

	21.
	Уборочная площадь общих коридоров
	-
	0 м2

	22.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
	

-
	

663,5 м2 

	23.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	
-
	
2 842 м2

	24.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-
	86:11:0102001:585



II. Техническое состояние многоквартирного дома

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома 
(кол-во, ед. измерения, % износа, описание работ по восстановлению)

	1. Фундамент

	Железобетонные сваи
	Искривление горизонтальных линий цоколя, 25%

	2. Наружные и внутренние капитальные стены 
	Железобетонные панели
	Выветривание раствора из стыков, повреждения облицовки, 30%

	3. Перегородки
	Железобетонные и гипсобетонные панели
	Трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями, 30%

	4. Перекрытия
	Железобетонные плиты
	Трещины в швах между плитами, 25%

	чердачные
	
	

	междуэтажные
	Железобетонные плиты
	Трещины в швах между плитами, 25%

	подвальные
	Железобетонные плиты
	Трещины в швах между плитами, 25%

	5. Крыша
	Мягкая совмещенная
	Вздутия поверхности, трещины и разрывы, 30%

	6.Полы
	Дощатые, покрытые линолеумом, метлахская плитка
	Истёртости материала в ходовых местах, 35%

	7. Проемы
	Двойные створные деревянные переплёты с двойным остеклением, металлопластиковые
	Переплеты рассохлись, покороблены, 30%

	окна
	
	

	               двери
	Металлические, деревянные простые, филенчатые
	Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, 30%

	8. Отделка
	Штукатурка, побелка, покраска, керамическая плитка, обои
	Повреждения окрасочного слоя и обрывы кромок обоев, 25%

	              внутренняя
	
	

	              наружная
	
	25%

	9. Отопление, электро- 
и сантехнические устройства
	
	

	Центральное отопление 
	От групповой квартальной котельной
	Капитальный ремонт 2017 г.

	Электричество
	Проводка скрытая
	Ослабление закреплений приборов, замена 2007г, 40%

	Водопровод
	От городской центральной сети
	Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, замена труб на пластик-2003г, 40%

	Канализация
	сброс в городскую сеть
	Капитальный ремонт 2017 г.

	Горячее водоснабжение
	От городской центральной сети
	капельные течи в местах врезки кранов, замена труб на пластик-2003г, 40%

	Ванны
	Чугунные, стальные
	40%

	Газоснабжение
	
	

	Телефон
	Есть
	40%

	Радио
	Есть
	40%

	Телевидение
	Коллективная антенна
	40%

	Сигнализация
	
	

	Мусоропровод
	
	30%

	Лифт
	
	30%

	Вентиляция
	Естественная
	40%

	Напольные электроплиты
	Электрическая напольная плита
	40%

	10. Крыльца 
	Железобетонные
	Трещины и сколы, 30%

	      Лестницы
	Железобетонные
	Трещины и сколы в ступенях, повреждения перил, 30%

	Прочие работы
	Крыльца, бетонная отмостка
	Трещины, 30%
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