
ПРОТОКОЛ
заседания технического совета администрации города Нижневартовска
по инженерному обеспечению объектов жилищного, коммунального и производственного назначения

г.Нижневартовск							«10» декабря 2024г.


ПРИСУТСТВОВАЛИ:
А.Н. Боков - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Р.В. Карпов - заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Э.Э. Кулиев - исполняющий обязанности начальника отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Т.А. Казак - начальник управления по дорожному хозяйству администрации города
М.И. Шадыев - директор «Управления капитального строительства города Нижневартовска»
С.А. Кельм - заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска»
Ю.А. Елин - генеральный директор АО «Горэлектросеть»
Д.А. Шейнов - заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг АО «Горэлектросеть»
А.И. Петров – начальник отдела телекоммуникационных услуг 
АО «Горэлектросеть»

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:
1.	Утверждение Концепции организации умного освещения улично-дорожной сети территории города Нижневартовска.
2.	Согласование технических характеристик уличных светильников:
2.1. - для освещения проезжей части автодорог;
2.2. - для освещения пешеходных тротуаров.
В ходе обсуждения повестки заседания технического совета были приняты следующие решения:
	№ п/п
	Наименование
	Принятое решение

	1.
	Концепция организации умного освещения улично-дорожной сети территории города Нижневартовска
	Рекомендовать к утверждению Концепции главе города Нижневартовска

	2.
	Тип уличных светильников 
	

	2.1.
	для освещения проезжей части автодорог

Минимальные технические требования:
- источник света – LED;
- цветовая температура 4000 К;
- световая отдача, лм/Вт не менее 165 ± 5% ;
- наличие разъёма NEMA 7 для установки модуля управления;
- установка светильника на опору или кронштейн с посадочным диаметром 60мм.
- литой корпус из алюминия или сплава быстроразборной конструкции;
- корпус окрашен по порошковой технологии;
- гарантийный срок не менее 5 лет.


	Утвердить минимальные технические требования и тип уличных светильников проезжей части автодорог


	2.2.
	для освещения пешеходных тротуаров

Минимальные технические требования:
- источник света – LED;
- цветовая температура, 4000 К;
- световая отдача, лм/Вт не менее 120;
- наличие разъёма NEMA 7 для установки модуля управления;
- гарантийный срок не менее 5 лет.


	Утвердить минимальные технические требования и тип уличных светильников для освещения пешеходных тротуаров

	3.
	Изменения к концессионному соглашению в отношении объектов, предназначенных для освещения территории 
города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №5 от 11.07.2024г. между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты Мансийского автономного округа – Югры и Акционерным обществом «Городские электрические сети»
	Для реализации положений Концепции организации умного освещения улично-дорожной сети территории города Нижневартовска рекомендовать изменить название п. 2.23 приложения №3 и 4 Концессионного соглашения с «Модернизация сетей уличного освещения (замена устаревших шкафов управления)» на «Модернизация сетей уличного освещения (замена устаревших шкафов управления и создание автоматизированной системы управления наружным освещением)».





	Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
	_________А.Н. Боков
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