Данные о конструктивных особенностях рекламной конструкции:
Проект рекламной конструкции должен содержать параметры, материалы изготовления, способ освещения, конструктивные решения, расчеты, привязка к месту размещения (фотомонтаж).
В случае если рекламная конструкция заводского изготовления к проекту рекламной конструкции предоставляется копия паспорта рекламной конструкции.
Проектная документация, предоставляемая в управление муниципального контроля администрации города, должна соответствовать требованиям и положениям следующих нормативных документов:
        - постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
При размещении рекламной конструкции необходимо регламентироваться нормативными требованиями:
- ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения";
· ОДН 218.015-01 "Отраслевые дорожные нормы размещения средств наружной рекламы в пределах полосы отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего";

· СанПиН "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03";
· ГОСТ 26824-2018. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Методы измерения яркости".

